	Противогаз фильтрующий ДОТ про 600+ марки А2В2Е2К2АХР3RD с маской МАГ 

	   Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), одновременно или раздельно присутствующих в воздухе рабочей зоны организаций при содержании паро- и газообразных вредных веществ не более 0,5% объемных. Противогаз предназначен для применения во всех климатических районах при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 400С.
Противогаз состоит из универсального комбинированного фильтра, гофрированной соединительной трубки, лицевой части и сумки из полихлорвинилового материала красного цвета.
Защитные характеристики фильтра:
- органические газы и пары с температурой кипения выше 650 С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, и т.п.), класс защиты 2 - средней эффективности (0,5% объемного - концентрация вредных веществ в воздухе). Тест-вещество: циклогексан – 75мин при Со=17,5 мг/дм³; 
- органические вещества с температурой кипения ниже 650 С (класс веществ АХ). 
Тест-вещество: диметиловый эфир – 60мин при Со=0,95мг/м³, изобутан – 60 мин при Со=6,0мг/м³.
- неорганические газы и пары (хлор, фтор, бром, гидрид серы, арсины, фосфористый водород, и т.п., кроме монооксида углерода и циана водорода), класс защиты 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе). Тест вещество: хлор – 30 мин при Со=15 мг/дм³; сероводород – 205 мин при Со=7,1мг/дм³. 
- кислые газы и пары (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.), класс защиты 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).
Тест-вещество: диоксид серы – 205 мин при Со=13,3 мг/дм³; 
- аммиак и его производные, класс защиты 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе). Тест-вещество: аммиак – 85 мин. при Со=3,5 мг/дм³. 
подтверждение времени защитного действия по тест-веществам – предоставление протокола сертификационных испытаний.
           Лицевая часть противогаза – широкопанорамная маска МАГ (категория 2) универсального размера соответствует требованиям ГОСТ 12.4.293-2015, ТР ТС 019/2011;
           Фильтры присоединяют к лицевым частям с помощью гофрированной трубки, с металлическими соединительными элементами с резьбой круглой 40х4 ГОСТ 8762-75.
           Гарантийный срок хранения – 7 лет.
           Подтверждение отсутствия ограничения по применению изделия во взрывоопасной атмосфере (заключения об искробезопасности на металлические детали противогаза).
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2012,ГОСТ 12.4.293-2015.
	



[image: ]



image1.png




