	Маска панорамная МПГ-ИЗОД со стеклом из триплекса
ТР ТС 019/201 ГОСТ 12.4.293-2015, категория 2.
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	Маска МПГ-ИЗОД предназначена для комплектации противогаза фильтрующего промышленного или гражданского и служит для защиты органов дыхания, лица и глаз от ОВ, РП и аэрозолей, БА и АХОВ, подвода очищенного воздуха и сброса в атмосферу выдыхаемого воздуха.  
Может эксплуатироваться во всех климатических зонах РФ при влажности до 98 % и температуре от минус 40 до плюс 40 °С.
Маска МПГ-ИЗОД состоит из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, подмасочника, визора панорамного выполненного из ударопрочного минерального стекла триплекс, двух устройств переговорных, коробки клапанной с узлами вдоха и выдоха, наголовника.
Имеет одно внутреннее резьбовое соединение:
- резьба Кр 40х3,5 (ГОСТ Р 12.4.214-99) или
- резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75.
Имеет два роста маски и три размера подмасочника.
Коэффициент подсоса масляного тумана в подмасочное пространство маски, не более - 0,0001%.
Масса маски, кг, не более – 0,7.
Гарантийный срок хранения масок МПГ-ИЗОД – 13,5 лет со дня изготовления, из них 13 лет в комплектах противогазов.



image1.jpeg




