Техническое описание шлем-маски ШМ-2012 
Полнолицевая шлем-маска с пластиковой клапанной коробкой в комплекте фильтрующих и изолирующих СИЗОД обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту глаз, кожных покровов лица и головы от воздействия вредных аэрозолей и газообразных токсичных веществ.
Шлем-маска имеет центральное резьбовое соединение КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75 для присоединения фильтров.
Состав:
· резиновый корпус;
· очковый узел с трапециевидными минеральными стеклами;
· пластиковая клапанная коробка;
· переговорное устройство.

Техническое описание:
1. Лицевая часть категории 2 (маска общего назначения) класс эффективности 3 (высокая эффективность) в составе противогаза обеспечивает повышенную защиту при эксплуатации в тяжелых условиях труда.
2. Коэффициент подсоса под лицевую часть - не более 0,05%.
3. Очковый узел с трапециевидными минеральными стеклами обеспечивает обзор с площадью зрения не менее 70% и безопасность при механических воздействиях.
4. Для предохранения стекол очкового узла от запотевания и замерзания в холодное время года используются незапотевающие пленки, которые фиксируются в пазах очкового узла лицевой части с внутренней стороны, с помощью прижимных резиновых шнуров (по запросу).
5. Для предохранения стекол очкового узла от запотевания при температуре воздуха ниже минус 10 °С применяются утеплительные манжеты, которые надеваются на стекла очкового узла с наружной стороны (по запросу).
6. Пластиковая клапанная коробка с лепестками клапанами вдоха и выдоха разделяет потоки вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и препятствует подсосу вредных веществ.
7. Лицевая часть изготовлена из материалов не содержащих сплавы тяжелых металлов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.
8. Шлем-маска имеет четыре стандартных размера: 1, 2, 3, 4.
9. Выбор размера осуществляется по результатам измерения вертикального обхвата головы.
10. В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.
11. Шлем-маска совместима с защитными касками.
· Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 50°С
· Температура хранения от - 40 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 6 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018

